08. prosinac 2023. godine

**II. Pojašnjenje Poziva na dostavu ponuda**

**EBN 37/2023 - Nabava radova** **rekonstrukcije staze za vožnju F, dijelove raskrižja staza za vožnju D, E, G i H i raskrižja staza za vožnju F i T (raskrižje T1)**

Temeljem upita jednog od gospodarskih subjekata zainteresiranih za sudjelovanje u ovom postupku nabave radova rekonstrukcije staze za vožnju F, dijelove raskrižja staza za vožnju D, E, G i H i raskrižja staza za vožnju F i T (raskrižje T1) naručitelj sukladno točki 1.7. Poziva na dostavu ponuda dostavlja pitanja i odgovore kako slijedi:

Pitanje 1:

Stavka 1.03.

Sukladno zahtjevu unutar stavke molimo Vas određivanje lokacije deponiranja frezanog asfalta.

Odgovor 1:

Frezani asfalt Izvođač je dužan zbrinuti izvan kruga Zračne luke Franjo Tuđman, na lokacij po svom odabiru a koja zadovoljava zakonske uvjete za zbrinjavanje takvog materijala.

Pitanje 2:

Stavka 02.02. i 02.03.1– Široki iskop sa odvozom na deponiju.

Molimo Vas informaciju ima li Naručitelj određenu lokaciju deponije ovog materijala, tj. može li se isti deponirati u krugu zračne luke?

Odgovor 2:

Investitor nema lokaciju za zbrinjavanje materijala iz širokog iskopa. Izvođač je dužan zbrinuti materijal izvan kruga Zračne luke Franjo Tuđman, na lokacij po svom odabiru a koja zadovoljava zakonske uvjete za zbrinjavanje takvog materijala.

Pitanje 3:

Stavka 02.03.02. – Zamjena iskopanog materijala od poboljšanog recikliranog materijala.

Koja vrsta materijala od rušenja kolničke konstrucije se smije upotrebljavati za izradu poboljšanog recikliranog sloja, samo betonski dio kolničke konstrukcije ili i asfaltni dio KK.

Odgovor 3:

Za izradu poboljšanog recikliranog sloja smije se koristiti samo betonski dio kolničke konstrukcije.

Pitanje 4:

Stavka 03.01.

Isto pitanje kao i za prethodnu stavku. Zanima nas koja se vrsta materijala od rušenja kolničke konstrukcije smije koristiti za izradu poboljšanog recikliranog sloja.

Odgovor 4:

Isto kao i za prethodno pitanje. Za izradu poboljšanog recikliranog sloja smije se koristiti samo betonski dio kolničke konstrukcije.

 Članovi stručnog povjerenstva